|  |
| --- |
| **DimaSeal® FLK-** **ST 10** **Stoßarmierung für Stoßübergänge**STBS Bausysteme GmbH & Co. KG |
|  |
| **Pos.001** | **0001** **DimaSeal® FLK-ST 10, Stoßarmierung für Stoßübergänge** |
|  |  |
| DimaSeal® FLK-ST 10 Stoßarmierung, zur Überdeckung von ebenen Ansätzen und Stößen der Polyestervliesarmierung mit DimaSeal® FLK-VL 750 und DimaSeal® FLK-VL 300, eingesetzt als Armierung der Abdichtung mit Flüssigkunststoff DimaSeal® FLK-1K. Vermeidet die sonst übliche Überlappungshöhe und ermöglicht somit die Ausführung ebener Abdichtungen, wie sie z.B. für die Ausführung der Dünnbett-Drainagematte HydraDrain® DBD 7 erforderlich sind. Auch einsetzbar als Stoßarmierung der Entkopplungsmatte DimaMat® SPZ 1.Nach Herstellervorgaben einbauen. |
|  |
| Einsatz:[ ] Zur Stoßarmierung der Polyestervliesarmierung der Abdichtung mit Flüssigkunststoff DimaSeal® FLK-1K.[ ] Zur Stoßarmierung der Entkopplungsmatte DimaMat® SPZ 1. |
|  |
| Produkt: DimaSeal® FLK-ST 10 Stoßarmierung für Stoßübergänge, Rollenware 100 mm Breite/25 m Länge |
|  |
| Art.-Nr.: 01DS0FLK0ST0100 |
|  |
| Hersteller:STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 BickenbachTel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 |
|  |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** m | **EP:** .......... | **GP:** .......... |