|  |
| --- |
| **LinaWirl® MDA 35/SVZ** **Mittelschichtiger Drainablauf aus verzinktem Stahl**STBS Bausysteme GmbH & Co. KG |
|  |
| **Pos.001** | **0001** **LinaWirl® MDA 35/SVZ, Mittelschichtiger Drainablauf aus Edelstahl** |
|  |  |
| LinaWirl® MDA 35/SVZ, mittelschichtiger Drainablauf aus verzinktem Stahl, über zentralen Abläufen als Balkonentwässerung, zur einfachen Reinigung mit großem Öffnungsbereich, zur Integration in den Oberbelag.Durch individuelle Unterfütterung belagsbündig einbaubar, mit dauerhaft beständigem Schmutzfanggitter zwischen Rost und Rahmen. Begehbar und mit Rollstühlen befahrbar.Nach Herstellervorgaben einbauen. |
|  |
| Einsatz:[ ] Über Bodenabläufen. |
|  |
| Produkt: LinaWirl® MDA 35/SVZ, Mittelschichtiger Drainablauf aus verzinktem Stahl, 250 mm Breite/250 mm Länge |
|  |
| Art.-Nr.: 03LW0MDA0SVZ035 |
|  |
| Hersteller:STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 BickenbachTel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 |
|  |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** St | **EP:** .......... | **GP:** .......... |