|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MortaColl® DRK 2-3**  **Spezial Drain Korn Filterquarz**  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG | | | | |
|  | | | | |
| **Pos.001** | **0001** **MortaColl® DRK 2-3, Spezial Drain Korn Filterquarz** | | | |
|  |  | | | |
| MortaColl® DRK 2-3, Spezial Drain Korn Filterquarz mit einer Sieblinie von ca. 2 bis 3 mm Größe in Anlehnung an EN 12904, feuergetrocknet und vorgemischt.  Insbesondere für epoxidharzgebundene Einkornestriche im System mit MortaColl® EPH 100. MortaColl® DRK 2-3 in Verbindung mit MortaColl® EPH 100 reduziert die erforderliche Estrichhöhe von ca. 50-70 mm herkömmlicher mineralischer Drainmörtelsysteme auf 20 mm.  Mit Prüfbericht.  Nach Herstellervorgaben einbauen. | | | |
|  | | | |
| Einsatz:  [ ] Als Zuschlag zur Erstellung eines epoxidharzgebundenen Drainestrichs im System mit MortaColl® EPH 100. | | | |
|  | | | |
| Produkt: MortaColl® DRK 2-3, Spezial Drain Korn Filterquarz im 25 kg Sack | | | |
|  | | | |
| Art.-Nr.: 06MC0DRK0FQ0203 | | | |
|  | | | |
| Hersteller:  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 Bickenbach  Tel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 | | | |
|  | | | |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** kg | **EP:** .......... | **GP:** .......... |