|  |
| --- |
| **DimaSeal® FLK-1K** **Flüssigkunststoff 1K**STBS Bausysteme GmbH & Co. KG |
|  |
| **Pos.001** | **0001** **DimaSeal® FLK-1K, Flüssigkunststoff 1K im 6 kg Eimer** |
|  |  |
| DimaSeal® FLK-1K Flüssigkunststoff-Abdichtung, einkomponentig, lösemittelfrei und alkalibeständig als Kombinationsabdichtung in Verbindung mit DimaSeal® SDB 1000 Sicherheits-Abdichtungsbahn, als Reparatur für Bitumenabdichtung, als Flächenabdichtung und zum Abdichten an Pfosten, Durchdringungen, Türflanschen, Bodenabläufen, Brüstungsspeiern etc. sowie zur Abdichtung tiefer gelegter Linienentwässerungen (z.B. vor Brüstungen).Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis nach DIN 18195.In die FLK-Schicht ist das DimaSeal® FLK-VL einzubetten.Einsetzbar auf unterschiedlichen Materialien wie Holz, Kunststoff, Metall, Bitumen und matt-feuchten Untergründen.Vorbehandlung der verschiedenen Untergründe mit den entsprechenden Systemprimern, vgl. Grundierungstabelle im Technischen Datenblatt.DimaSeal® FLK-1K mit DGNB Produktdeklaration bzw. LEED Produktdeklaration.Nach Herstellervorgaben einbauen. |
|  |
| Einsatz:[ ] Zum Flächenabdichtung mit Vliesarmierung.[ ] Als Kombinationsabdichtung mit DimaSeal® SDB 1000 Sicherheits-Abdichtungsbahn.[ ] Zur Andichtung an umliegende und aufgehende Bauteile. |
|  |
| Produkt: DimaSeal® FLK-1K, Flüssigkunststoff 1K im 6 kg Eimer |
|  |
| Art.-Nr.: 01DS0FLK01K006 |
|  |
| Hersteller:STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 BickenbachTel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 |
|  |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** kg | **EP:** .......... | **GP:** .......... |