|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HydraDrain® MDM 21-HB**  **Multi-Drainagematte**  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG | | | | |
|  | | | | |
| **Pos.001** | **0001** **HydraDrain® MDM 21-HB, Multi-Drainagematte** | | | |
|  |  | | | |
| HydraDrain® MDM 21-HB, multifunktionale, kapillarpassive Flächendrainagematte, mit dauerhaftem oberseitigem Spezial „STPZ‟-Gitter für die vollflächige Aufstelzung von Oberbelägen und zur Vermeidung von Versottungen. Für höchstbelastete Beläge, in Abhängigkeit von Dicke und Beschaffenheit des weiteren Aufbaus für Fahrzeuge bis zu 2,5 t bei nur zeitweiser Befahrung geeignet (z.B. Fußgängerzone).  Höchste Druckfestigkeit im jeweiligen Anwendungssystem (1500 kPa (150 t) je m2, mit Prüfbericht); konische Noppen ermöglichen richtungsunabhängigen Einbau und höchste Ablaufgeschwindigkeiten in alle Richtungen (mit Prüfbericht); komfortables Klappformat mit zweiseitigem Überlappungsmaß des „STPZ‟ Universalgitters ermöglicht einfach Handhabung.  Nach Herstellervorgaben einbauen. | | | |
|  | | | |
| Einsatz:  [ ] Für selbstliegende Beläge auf ungebundenen gewaschenen Kies-/Splittbett-Ausgleichsschichten.  [ ] Für die punktweise Fixierung von Belägen im MortaColl® Batzenverfahren.  [ ] Für die feste Verlegung mit zementär gebundenem Einkornmörtel.  [ ] Für die feste, dünnschichtige Verlegung mit epoxidharzgebundenem Einkornmörtel MortaColl®. | | | |
|  | | | |
| Produkt: HydraDrain® MDM 21-HB Multi-Drainagematte, Plattenware 1500 mm Breite/1200 mm Länge | | | |
|  | | | |
| Art.-Nr.: 02HD0MDM0HB21 | | | |
|  | | | |
| Hersteller:  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 Bickenbach  Tel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 | | | |
|  | | | |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** m² | **EP:** .......... | **GP:** .......... |