|  |
| --- |
| **MortaColl® FIX-MS** **Spezial elastischer Klebstoff auf MS-Hybrid Polymerbasis**STBS Bausysteme GmbH & Co. KG |
|  |
| **Pos.001** | **0001** **MortaColl® FIX-MS, Spezial elastischer Klebstoff auf MS-Hybrid Polymerbasis** |
|  |  |
| MortaColl® FIX-MS, Spezial elastischer Klebstoff auf MS-Hybrid Polymerbasis, lösemittelfreier, silikonfreier und spannungsausgleichender Dicht- und Montageklebstoff.Stärkste Klebekraft und perfekte Anhaftung an Metall, Holz Polystyrolkunststoffen sowie auf mineralischen Untergründen. Auch auf mattfeuchten Untergründen einsetzbar.Mit Prüfbericht.Nach Herstellervorgaben einbauen. |
|  |
| Einsatz:[ ] Zur Fixierung der Endkappe an der Balkonrinne.Verbrauch: ca. 5 ml / Endkappe[ ] Zur Fixierung der Rinnenverbinder im Stoßbereich der Balkonrinne.Verbrauch: ca. 5 ml / Rinnenverbinder[ ] Zur Fixierung der RabaFin® Randprofile (im Stoßbereich ist der Profilverbinder zu verkleben)Verbrauch: ca. 25 ml / lfm[ ] Zur Anbindung der WatoRin® Manschetten an nichtsaugende Untergründe / Einbauteile wieRohrdurchdringungen, Bodenabläufe etc.Verbrauch: Strang 1 m / 10 mm / 1 mm entspricht ca. 10 ml[ ] Sonstige Anwendungen: Verbrauch: Strang 1 m / 10 mm / 1 mm, entspricht ca. 10 ml |
|  |
| Produkt: MortaColl® FIX-MS, Spezial elastischer Klebstoff auf MS-Hybrid Polymerbasis, Kartusche 290 ml |
|  |
| Art.-Nr.: 06MC0FIX0MS290G |
|  |
| Hersteller:STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 BickenbachTel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 |
|  |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** St | **EP:** .......... | **GP:** .......... |