|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HydraDrain® MDM-SL 13**  **Drainstelzlager**  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG | | | | |
|  | | | | |
| **Pos.001** | **0001** **HydraDrain® MDM-SL 13, Multi-Drainagematte** | | | |
|  |  | | | |
| HydraDrain® MDM-SL 13, hochleistungsfähiges, kapillarpassives Stelzlager mit Drainagewirkung, aus hochwertigem Kunststoff mit dauerhaftem oberseitigem Spezial „STPZ‟-Gitter für die Aufstelzung des Drainmörtels zur Fixierung der Oberbeläge.  Nach Herstellervorgaben einbauen. | | | |
|  | | | |
| Einsatz:  [ ] Für die punktweise Fixierung von Belägen im MortaColl® Batzenverfahren.  [ ] Für die punktweise Fixierung von Belägen mit zementär gebundenem Einkornmörtel. | | | |
|  | | | |
| Produkt: HydraDrain® MDM-SL 13 Multi-Drainagematte, 290 mm Breite/290 mm Länge | | | |
|  | | | |
| Art.-Nr.: 02HD0MDM0SL13 | | | |
|  | | | |
| Hersteller:  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 Bickenbach  Tel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 | | | |
|  | | | |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** St | **EP:** .......... | **GP:** .......... |