|  |
| --- |
| **DimaMat® SPZ 1** **Multifunktionale Entkopplungsmatte, selbstklebend**STBS Bausysteme GmbH & Co. KG |
|  |
| **Pos.001** | **0001** **DimaMat® SPZ 1, Multifunktionale Entkopplungsmatte, selbstklebend** |
|  |  |
| DimaMat® SPZ 1, Multifunktionale Entkopplungsmatte, selbstklebend, mit oberseitigem Glasgittergewebe und nur 1,2 mm Stärke und Aufbauhöhe.Für keramische Beläge und Natur- und Werksteinbeläge auf noch schwindenden Estrichen sowie rissgefährdeten, kritischen Untergründen sowie auf dekorativen Bodenverlaufsmassen. Das System gewährleistet die Entkopplung des Belags vom Untergrund im Innenbereich, ohne Hohlklang.Die Entkopplungsmatte wird mit geeignetem Dünnbett-/Fließbett- oder Mittelbettmörtel oberseitig eben abgespachtelt, sodass das Glasgittergewebe eingebettet ist und der Plattenbelag anschließend frisch in frisch verlegt wird. Auch für hoch belastbare Bereiche geeignet. Mit Entkopplungsleistung bis 8 mm.Mit Prüfbericht.Nach Herstellervorgaben einbauen. |
|  |
| Einsatz:[ ] Zum Entkopplung von keramischen Belägen vom Untergrund.[ ] Zum Entkopplung von dekorativen, schwindfreien Bodenausgleichsmassen/Spachtel vom Untergrund. |
|  |
| Produkt: DimaMat® SPZ 1, multifunktionale Entkopplungsmatte, selbstklebend, Rollenware 1,00 m Breite, 20 m Länge |
|  |
| Art.-Nr.: 11DM0SPZ010SK02WE |
|  |
| Hersteller:STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 BickenbachTel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 |
|  |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** m² | **EP:** .......... | **GP:** .......... |