|  |
| --- |
| **DimaSeal® PRM-MT** **Primer für metallische Untergründe**STBS Bausysteme GmbH & Co. KG |
|  |
| **Pos.001** | **0001** **DimaSeal® PRM-MT, Primer für metallische Untergründe** |
|  |  |
| DimaSeal® PRM-MT, Primer für die Vorbehandlung metallischer Untergründe wenn an diese mit DimaSeal® FLK-1K Flüssigkunststoff angedichtet wird.Nach Herstellervorgaben anwenden. |
|  |
| Verbrauch:20 ml / lfm / 15 cm Breite |
|  |
| Produkt: DimaSeal® PRM-MT Primer Gebinde, 200 ml |
|  |
| Art.-Nr.: 01DS0PRM0MT00200 |
|  |
| Hersteller:STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 BickenbachTel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 |
|  |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** St | **EP:** .......... | **GP:** .......... |