|  |
| --- |
| **HydraDrain® MDM-SL 13** **Drainstelzlager**STBS Bausysteme GmbH & Co. KG |
|  |
| **Pos.001** | **0001** **HydraDrain® MDM-SL 13, Multi-Drainagematte** |
|  |  |
| HydraDrain® MDM-SL 13, hochleistungsfähiges, kapillarpassives Stelzlager mit Drainagewirkung, aus hochwertigem Kunststoff mit dauerhaftem oberseitigem Spezial „STPZ‟-Gitter für die Aufstelzung des Drainmörtels zur Fixierung der Oberbeläge.Nach Herstellervorgaben einbauen. |
|  |
| Einsatz:[ ] Für die punktweise Fixierung von Belägen im MortaColl® Batzenverfahren.[ ] Für die punktweise Fixierung von Belägen mit zementär gebundenem Einkornmörtel. |
|  |
| Produkt: HydraDrain® MDM-SL 13 Multi-Drainagematte, 290 mm Breite/290 mm Länge |
|  |
| Art.-Nr.: 02HD0MDM0SL13 |
|  |
| Hersteller:STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 BickenbachTel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 |
|  |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** St | **EP:** .......... | **GP:** .......... |